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1、 项目概况
（1） 项目名称
成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目
（2） 项目编号
cddl-xxb-2026-045
（3） 项目地点
成都三博东篱医院指定地点
(具体地址：成都市成华区杉板桥南一路219号）
（4） 项目背景
1. 我院拟上线国新DRG管理系统，经评估，现有超融合平台资源已无法分配出满足新系统运行的足够计算和存储资源；
2. 若强行在现有超融合平台上划分资源，一旦某节点发生故障，将直接影响全院HIS系统的正常运行，存在重大业务风险；
3. 为保障医院核心业务系统的稳定性与安全性，经多方论证，决定将DRG管理系统服务器独立部署，特采购专用物理服务器一台。
（5） 项目目标
1. 高性能计算：配置双路高性能CPU、大容量内存，满足DRG系统对数据处理和并发运算的高要求；
2. 高可用存储：采用冗余硬盘阵列（RAID 1）保障数据安全，配备高速U.2 SSD提升I/O性能；
3. 网络可靠：配置万兆光口，确保与核心网络高速稳定互联；
4. 冗余供电：双冗余电源设计，保障服务器持续稳定运行；
5. 平滑迁移：协助完成DRG系统从现有环境的部署及数据迁移，确保业务无中断切换。
（6） 项目付款方式
采购方及中标方双方签订合同后，中标方向采购方一次性开具合同价款100%的增值税普通发票。合同签订后3个工作日内，采购方向中标方支付60%的合同价款作为预付款，中标方收到首笔款后入场实施并签订《入场实施确认单》。安装调试完毕经采购方验收后，于【5】日内，以甲乙双方签字并盖章的《固定资产验收单-非医疗》作为验收合格证明，由采购方向中标方支付40%的合同价款作为验收款。
2、 招标范围及技术要求
（1） 招标范围
1. 采购机架式服务器1台，并完成上架、安装、操作系统部署、安全加固、网络配置及DRG系统部署协助等工作。具体硬件配置要求如下（投标人可提供相当于或优于以下配置的其他品牌产品）：

	组件
	要求

	品牌
	华为超聚变 2288H V6

	CPU
	2颗，每颗物理核心数≥20核，线程数≥40，主频≥2.4GHz，支持超线程技术

	内存
	容量≥256GB DDR4 ECC RDIMM，支持内存纠错，可扩展

	系统盘
	[bookmark: _GoBack]2块≥480GB，固态硬盘，顺序读取≥3000 MB/s，支持RAID 1（镜像）

	数据盘
	2块≥1.92TB，固态硬盘，顺序读取≥3000 MB/s，支持RAID 1（镜像）

	阵列卡
	独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/10，缓存≥2GB，带电池或闪存保护

	网络
	板载或独立双万兆光口（含对应光模块），支持链路聚合

	电源
	冗余电源（1+1），每个功率≥900W，支持热插拔

	前置扩展
	支持≥12个3.5英寸SATA/SAS硬盘槽位（带背板及线缆），便于未来扩展

	管理功能
	支持IPMI/iDRAC/Redfish等远程管理，带独立管理端口

	其他
	标配滑动导轨、电源线、随机资料

	数量
	1台


（2） 安装实施要求
1. 服务器上架与布线
(1) 将服务器安装至采购方指定机柜（位置由采购方现场指定），安装导轨并固定；
(2) 连接电源线至冗余PDU，连接万兆光纤至指定交换机端口（光纤及模块由中标方提供）；
(3) 理线并标识，保证机柜整洁。
2. 操作系统与软件部署
(1) 根据采购方要求，安装 CentOS 7.9 64位 操作系统。
(2) 安装必要的驱动、补丁及管理工具；
(3) 配置RAID阵列（系统盘RAID 1、数据盘RAID 1）并完成分区格式化；
(4) 按采购方要求配置IP地址、主机名、DNS等网络参数；
(5) 协助采购方完成DRG管理系统的部署（系统安装介质由采购方提供，中标方配合环境准备）。
3. 安全加固
(1) 关闭高危端口（如135、139、445等），启用防火墙并配置最小化开放端口策略；
(2) 修改默认管理员账户名称，设置强密码策略；
(3) 关闭不必要的系统服务，禁用未使用的硬件接口（如USB口可根据要求禁用）；
(4) 安装防病毒软件（由采购方提供）并更新病毒库。
4. 数据迁移与验证
(1) 若需从原超融合平台迁移DRG相关测试数据，中标方应配合采购方完成数据导出、导入及验证工作；
(2) 确保迁移后数据完整、应用可正常访问。
（3） 服务要求
1. 质保期：提供≥3年原厂硬件质保（投标时须明确），质保期内免费维修或更换故障部件；
2. 现场服务：安装、调试、服务交付等必须现场进行，并遵守采购单位的作息时间和安全管理规定；
3. 响应时间：质保期内，硬件故障4工作小时内响应，如需现场服务，应在下一个工作日内到达；提供7×24小时电话技术支持；
4. 本地化服务：投标人需在项目所在地（或临近区域）有稳定的服务机构或授权服务商，具备快速响应能力；
5. 安全保密：严格遵守采购人信息安全规定，操作人员需签署保密协议。
（4） 项目实施要求
1. 项目周期：合同签订后7个工作日内完成设备交付、安装、调试及服务，需提供详细的项目进度计划表；
2. 交付地点：医院中心机房（指定机柜）；
3. 运输安装：中标方负责所有货物的运输、卸货、搬运、安装调试，费用包含在总价中；
4. 安装调试：必须保证服务器正常运行，并通过采购方初步验收测试（含压力测试、I/O测试）。
（5） 验收标准​
1. 设备型号、规格、数量与合同一致；
2. 所有硬件通过性能测试（如CPU、内存、硬盘读写速度、网络吞吐量等）；
3. 操作系统及驱动安装正确，网络连通性良好，安全策略到位；
4. DRG管理系统部署成功，可正常运行（由采购方确认）；
5. 相关使用说明书、保修卡、合格证、发票等完整移交；
6. 签署项目验收报告。
3、 投标人资格要求
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被列入”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件；
（7） 本项目不接受联合体的商务谈判行为；
（8） 具备所投产品的代理资质或销售授权证明；
（9） 近1年内具有类似项目的成功案例，需提供相关合同或中标通知书复印件作为证明材料。
4、 投标文件内容要求
投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及顺序编写投标文件，投标文件应包括以下内容(但不仅限于下列部分）。
（1） 商务部分
1. 投标声明函、投标确认书、投标响应确认函(模板详见附件一）；
2. 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件及复印件(模板详见附件二）；
3. 无重大违法记录声明：声明自投标截止之日起倒算36个月内，在经营活动中没有重大违法记录(模板详见附件三）；
4. 近一年内类似项目成功案例证明材料(提供合同复印件等证明材料4份及以上并加盖公章）；
5. 报价函、开标一览表(模板详见附件四）；
6. 开标分项报价表：设备费、安装费、维保费、培训费(若有）等(人民币报价，含税）(模板详见附件五）；
7. 电子版投标文件密码；
8. 投标人基本情况表（详见附件七）；
（2） 技术部分
1. 设备选型表：明确服务器的品牌、型号、详细配置参数（CPU、内存、硬盘、阵列卡、网卡、电源等）；
2. 方案：包含安装调试方案、工期计划表（总工期≤7个工作日）、网络安全及施工安全等方面；
3. 技术参数偏离表（模板详见附件六）。
5、 投标时间、地点、方式
现场投标截止及开标日期：2026年9月17日10:00（工作日：上午8:00-12:00 下午13:30-17:00）
（1） 投标方式：现场投标(便捷招标，不进行公开唱标，招标人在官网进行中标结果公示）；邮寄投标书(地址参见六、咨询地址）。
招标文件注明招标的项目名称、招标编号和“在开标日期、时间之前不得启封”的字样。
投标文件份数：
1、 原件正本一份(现场或邮寄）
2、 加密正本电子版一份(邮箱发送）
包含①正本的扫描件加密②附件五(excel格式）发送至招标人指定邮箱2456761499@qq.com)。
扫描件密码附在投标文件内容商务部分第7项中。
注：本次招标不组织现场宣讲、无二轮报价，一轮定标。

6、 相关事宜咨询地址及联系方式
地址：成都市成华区杉板桥南一路219号5A行政办公层网络信息中心
联系人：范老师
电话：028-68791616
7、 评标方法及标准
本项目将采用综合评估法，对投标人的商务资质、技术响应、报价合理性、供货周期及售后服务等方面进行综合评审，选取最符合招标要求且综合评分最高的投标人作为中标单位。
	评分内容
	分值
	得分规则

	商务部分
	营业执照及相关许可
	3
	投标人具备合法有效的营业执照，且经营范围涵盖此次招标内容相关产品的生产或销售等内容，得 2 分；
同时具备项目相关许可证（如ISO 9001、ISO 27001），额外加 1 分。

	
	企业信誉
	3
	投标人有无不良记录等，信誉良好，无重大违法违规行为、未被列入失信名单等情况的，得 3 分；
若存在轻微不良记录，酌情扣分。

	
	类似项目经验
	4
	投标人近1年内具有4个及以上相关采购项目的成功实施案例，提供合同复印件等证明材料，每提供 1 个有效案例得 1 分，最高得 4 分。

	
	投标文件规范性
	5
	投标文件按照招标文件要求的格式、顺序编制，内容完整、条理清晰、字迹清晰，无明显错漏的，得 3 - 5 分；
存在一定格式问题或内容缺失，但不影响整体评审的，得 1 - 2 分；
若格式混乱、关键内容缺失严重的，得 0 分。

	技术部分
	参数
	15
	完全满足所有要求的，得基准分 10 分。
在满足基本要求的基础上，每有一项参数或服务内容超出招标文件要求，根据超出程度及重要性，酌情加分，累计加分不超过 5 分。超出越多，加分越高。
若任一项不满足招标文件要求，则本项整体得 0 分。

	
	安装合理性
	4
	安装实施方案合理得3-4分，酌情扣分。考察点：数据备份与恢复策略是否全面可行；实施流程是否清晰规划（分组、分时、责任人），是否最小化影响业务（尤其在非工作时间执行）；驱动程序与软件部署是否自动化、标准化；应急预案是否完备（重装失败、数据恢复失败、硬件冲突等处理流程）。

	
	服务响应时间
	3
	承诺针对临床电脑故障提供7x24小时服务：
线上/电话响应时间≤10分钟，得1分；
现场工程师到达时间≤2小时（针对关键业务），得1分；
承诺≤4小时备件到场（内存、硬盘等可携带备件），得1分。

	
	质保期限
	3
	提供的产品质保期为3年的，得2分；每增加1年，得 1 分，最高得 3 分；质保期低于招标文件要求的不得分。

	价格部分
	价格部分
	60
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
预算价≥投标价：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60
预算价＜投标价  废标


8、 违约条款
（1） 投标人提供虚假的商务资质证明材料、业绩证明等文件，一经查实，取消其投标资格，已提交的投标文件作废处理。同时，招标人有权将其列入不良供应商名单，在未来一定期限内禁止其参与招标人组织的其他招标活动。
（2） 投标人之间存在串通投标、围标等不正当竞争行为，一经发现，所有参与串通的投标人的投标文件均按无效处理，并依法追究其法律责任。
（3） 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，中标人需赔偿因拒绝签约给招标人造成的损失，包括重新招标的费用、工期延误损失等。情节严重的，招标人可通过法律途径追究中标人的违约责任。
（4） 因投标人单方撤标行为导致招标失败或重新组织采购的，该投标人须依法承担缔约过失责任，赔偿招标人实际产生的招标代理服务费、评标专家劳务费等直接经济损失，并接受政府采购监督管理部门作出的不良行为记录处罚。
（5） 出现下列情况之一，招标人有权废标：① 有效投标人不足3家；② 所有投标报价均超预算；③ 关键技术参数（如存储、核心数）负偏离≥2项。
附件一：投标声明函、投标确认书、投标响应确认函
《投标人声明函》
（法定代表人/授权委托人出席开标会时在标书外需另外单独出具此证明）
致：成都三博东篱医院有限公司
XXX有限公司（投标人名称）愿意对成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目（邀标编号：cddl-xxb-2026-045）进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述真实、准确。如有不符因此而产生的一切后果由我方承担。
1.投标人获得本项目招标信息的渠道：
内部邀请     官网公示     其他               
2.投标人与招标人间是否存在关联关系，以及与其工作人员是否存在如下关系如：亲属、同事、同学、战友等。
是
否
特此声明！

投标人名称：xxxx有限公司（加盖公章）
                            
法定代表人或委托代理人签字：        
  
签署日期：      年    月   日
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《投标确认书》
致：成都三博东篱医院有限公司
我方[投标单位全称]，统一社会信用代码：[投标单位统一社会信用代码]，自愿参与成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目（邀标编号：cddl-xxb-2026-045）的投标工作，并提交本次投标文件。
我方确认，对贵单位发布的本项目招标文件（含附件、补充文件、澄清答疑文件等全部相关资料）内容已全面阅读、充分理解，无任何疑问、误解或曲解，自愿接受招标文件的全部条款约束。
我方特别确认，针对本项目软件采购，我方已充分研判医院感染及公共卫生实时监控系统建设所需的全部软件、对接服务、实施资源，所有费用均包含在总报价中，无需贵方额外支付。
本确认书作为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。

投标人名称：xxxx有限公司（加盖公章）
                            
法定代表人或委托代理人签字：        
  
签署日期：      年    月   日





《投标响应确认函》
致：成都三博东篱医院有限公司
我方[投标单位全称]，统一社会信用代码：[投标单位统一社会信用代码]，参与成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目（邀标编号：cddl-xxb-2026-045）的投标工作，已仔细研读本项目招标文件（含附件、补充文件、澄清答疑文件等全部相关资料）的全部条款、要求及技术规范。
我方确认，我方提交的投标文件已逐条响应招标文件的全部要求（包括但不限于投标人资格要求、技术要求、商务要求等所有条款），无任何偏离、遗漏或拒绝响应的情形。针对本项目，我方报价涵盖服务器硬件、操作系统安装、安全加固、网络配置、DRG部署协助、数据迁移配合、培训及质保服务等全部费用，无需贵方额外支付任何费用，保障系统功能完整实现。
我方承诺，投标文件中的响应内容与招标文件要求保持一致，若经查实存在响应不全面、不真实、不符合招标文件要求的情形，自愿放弃投标资格、中标资格，承担相应法律责任及由此给贵单位造成的一切损失。
本确认函作为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力，自签署之日起生效。

投标人名称：xxxx有限公司（加盖公章）
                            
法定代表人或委托代理人签字：        
  
签署日期：      年    月   日



附件二：投标人身份证明格式(下列二选一）
法定代表人身份证明书
（法定代表人/授权委托人出席开标会时在标书外需另外单独出具此证明）成都三博东篱医院有限公司：
               先生（女士），在我单位任          职务，是我单位的法定代表人。
   特此证明！
   身份证号码：                                 

	法人身份证复印件粘贴处
(正面）
	身份证复印件粘贴处
(背面）




单位名称(盖章）：

法定代表人(签字或盖章）：

    年   月   日





[bookmark: _Toc10492][bookmark: _Toc27536]《法人授权委托书》
（法定代表人授权委托人出席开标会时在标书外需另外出具此委托书）
本授权委托书声明：
我      (姓名)系                         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目（项目编号：cddl-xxb-2026-045）招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：                   性别：            年龄：        
身份证号：                                职务：            

投标单位：（公章）              法定代表人：（签字或盖章）

    日期：     年  月   日

	(被委托人身份证复印件粘贴处）





附件三：自投标截止之日起倒算36个月内无重大违法记录承诺书
《自投标截止之日起倒算36个月内无重大违法记录承诺书》
致：成都三博东篱医院有限公司        
我单位自投标截止之日起倒算36个月内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。
若招标采购单位在本项采购过程中发现我单位自投标截止之日起倒算36个月内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。
 



投标人名称：xxxx有限公司（加盖公章）
                            
法定代表人或委托代理人签字：        
  
签署日期：      年    月   日

附件四：报价函、开标一览表
《报价函》
致：成都三博东篱医院有限公司
　　（报价供应商全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目（招标编号：cddl-xxb-2026-045）的有关报价活动。为此，我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：
1．我方愿意按照招标文件的全部要求，对成都三博东篱医院2026年DRG系统服务器采购项目进行报价。总报价为￥         元（大写：                        ），如果成交，保证在签订合同，接口对接完成后            个工作日内完成系统部署、调试与交付上线。
2．我方提交的报价文件为：正本一份，副本肆份；
3．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；
4．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，并对其真实性负责；
投标人名称：xxxx有限公司（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人签字：
单位地址：
邮政编码：
电话：
开户银行名称：
开户银行帐号：
开户银行地址：

日期：      年      月


《开标一览表》
项目编号：cddl-xxb-2026-045
项目名称：2026年DRG系统服务器采购项目

	投标人
	投标总价（元）
	项目交付使用时间
	免费服务期限
	备注

	
	
	
	
	

	投标总价(大写）
	

	
投标人(盖章）：　　　　　　　　　　　　


法定代表人或其委托代理人(签名或盖章）：　　　　　　　　　　


日期：　　　年　　月　　日




注：1、报价应包括文件所确定的采购范围内的全部费用；
2、本表格式不得自行改，否则为无效报价；
3、总价均应包括完成本项目的货物费及已支付或将支付的营业税和其它税费。

附件五：开标分项报价表(单独将此表以excel形式附在电子投标文件内）
	医院需求
	需求参数
	报价设备具体参数
	品牌/产地
	数量
	单位
	单价
	总价
	售后
质保年限
	质保期后费用
	付款方式
	到货期
	图片

	服务器
	品牌：华为超聚变 2288H V6
CPU：2颗，每颗物理核心数≥20核，线程数≥40，主频≥2.4GHz，支持超线程技术
内存：容量≥256GB DDR4 ECC RDIMM，支持内存纠错，可扩展
系统盘：2块≥480GB SSD，U.2接口，NVMe协议，支持RAID 1（镜像）
数据盘：2块≥1.92TB SSD，U.2接口，NVMe协议，支持RAID 1（镜像）
阵列卡：独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/10，缓存≥2GB，带电池或闪存保护
网络：板载或独立双万兆光口（含对应光模块），支持链路聚合
电源：冗余电源（1+1），每个功率≥900W，支持热插拔
前置扩展：支持≥12个3.5英寸SATA/SAS硬盘槽位（带背板及线缆），便于未来扩展
管理功能：支持IPMI/iDRAC/Redfish等远程管理，带独立管理端口
其他：标配滑动导轨、电源线、随机资料
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	采购方及中标方双方签订合同后，中标方向采购方一次性开具合同价款100%的增值税普通发票。合同签订后3个工作日内，采购方向中标方支付60%的合同价款做为预付款，中标方收到首笔款后入场实施并签订《入场实施确认单》。安装调试完毕经采购方验收后，于【5】日内，以甲乙双方签字并盖章的《固定资产验收单-非医疗》作为验收合格证明，由采购方向中标方支付40%的合同价款做为验收款。
	
	




注：1、报价应包括文件所确定的采购范围内的全部费用；
2、本表格式不得自行修改，否则为无效报价；
3、表中“总价”应与“开标一览表”中的“投标总价”相同。

投标人名称：
投标人(盖单）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人(签名或盖章）：
日期：　　　年　　月　　日

附件六：技术规格偏离表
(针对二、招标范围及技术要求）
投标人名称：
	序号
	招标要求编号
	招标文件的条款
	投标文件的条款
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



填报说明：
1.“投标文件的条款”栏中须逐条填报投标人对招标文件技术条款的具体响应情况，凡在本栏出现遗漏、不填的，均视为响应招标文件要求。
2.偏离情况：请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.备注一栏：请标注对应的页号以便评委查阅。如有正/负偏离则请在备注一栏注明偏离差异说明。


投标人盖公章：
法定代表人或委托代理人签字：
日期：



附件七：投标人基本情况表

	投标人名称

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	单位性质
	
	其中
	参保人数
	

	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账 号
	
	
	普通员工
	

	经营范围
	

	备注
	

	投标人：（盖单位章）

	法定代表人或其授权代理人：（签字）

	日期：年月日



此页以下无正文
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报价记录

		投标人		医院需求		需求参数		报价设备具体参数		品牌/产地		数量		单位		单价		总价		售后
质保年限		质保期后费用		付款方式		到货期		图片

				服务器		品牌：华为超聚变 2288H V6
CPU：2颗，每颗物理核心数≥20核，线程数≥40，主频≥2.4GHz，支持超线程技术
内存：容量≥256GB DDR4 ECC RDIMM，支持内存纠错，可扩展
系统盘：2块≥480GB SSD，U.2接口，NVMe协议，支持RAID 1（镜像）
数据盘：2块≥1.92TB SSD，U.2接口，NVMe协议，支持RAID 1（镜像）
阵列卡：独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/10，缓存≥2GB，带电池或闪存保护
网络：板载或独立双万兆光口（含对应光模块），支持链路聚合
电源：冗余电源（1+1），每个功率≥900W，支持热插拔
前置扩展：支持≥12个3.5英寸SATA/SAS硬盘槽位（带背板及线缆），便于未来扩展
管理功能：支持IPMI/iDRAC/Redfish等远程管理，带独立管理端口
其他：标配滑动导轨、电源线、随机资料						1		台										采购方及中标方双方签订合同后，中标方向采购方一次性开具合同价款100%的增值税普通发票。合同签订后3个工作日内，采购方向中标方支付60%的合同价款做为预付款，中标方收到首笔款后入场实施并签订《入场实施确认单》。安装调试完毕经采购方验收后，于【5】日内，以甲乙双方签字并盖章的《固定资产验收单-非医疗》作为验收合格证明，由采购方向中标方支付40%的合同价款做为验收款。
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